附件1：
智慧方舱主要配置及参数表
	序号
	名称
	材料
	技术参数
	数量
	备注

	1
	舱体
	高密度聚氨酯保温板，保温板内、外部为彩钢板。
	保温板厚度100mm，B1级；彩钢板厚度:0.4 mm；舱体尺寸（长宽高）：7 m×2.8 m×2.8 m。
	
	配备地面排水地漏

	2
	底盘（含吊装框等）
	不锈钢
	规格与厢体相适应。
	1
	箱体承重，整体便于吊装运输，防锈。

	3
	底板（座）
	纤维水泥基板
	厢体底板高于地面10 cm以上，有效排水以及防止雨水漫灌。
	
	地面已经硬化，供货商根据实际安装现场需要提供。

	4
	舱门
	高密度聚氨酯夹心保温板，保温板内、外部为彩钢板。
	材质同舱体：保温板厚度100mm；彩钢板厚度:0. 4 mm
	1
	配备双层玻璃可视窗，尺寸大小与舱门相适应。

	5
	控温机组
	
	≥5P，名义制冷量≥12.0 KW，名义制热量≥13.0 KW，舱内控温范围10℃-50℃ ，精度±0. 5℃。
	1
	压缩机需为国际知名品牌（谷轮等）

	6
	辅助升温系统
	电加热:PTC
	发热量≥5KW 
	
	极端低温天气辅助升温。

	7
	加湿系统
	超声波/不锈钢
	加湿量≥30L/h，控制范围60%-99%精度±3%，防护等级IP67。
	
	

	8
	新风系统
	
	220V/250W/2500m³/h，防锈材质
	1组
	CO₂调节能力：0-9999 ppm（±50 ppm）

	9
	多功能传感器
	—
	1、温度0℃-50℃（精度±0.1℃）
2、湿度60%-99%（精度±1%）
3、CO₂0-9999ppm（精度±50 ppm）
	1套
	传感器质保3年。

	10
	防水高清摄像头
	—
	不低于800万像素
	1套
	—

	11
	栽培架
	304#不锈钢，方钢
	[bookmark: _GoBack]6 m×0.9 m×2.2 m（5层）×4列，层高0.5 m，立柱边长4 cm，横梁3*4 cm，隔条边长2.5 cm，隔条间距4 cm。底层距地面5 cm
	54 ㎡
	适合袋栽或覆土栽培

	12
	LED灯带
	—
	全光谱0-3000lux可调 蓝光、白光、红光自动切换
	80 m
	—

	13
	无菌消杀系统
	—
	臭氧发生器（10 g/h）+紫外灯1组
	1台
	

	14
	物联网智能控制
	—
	温/湿/气/光全自动闭环控制，可连接手机电脑远程
	1套
	



